**XX公司集群搭建文档**

**第一部分：资源划分**

调度器集群：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SERVERNAME | IP | CPU | MEM |
| Pro1 | 192.168.1.20 | 2 | 4 |
| Pro2 | 192.168.1.21 | 2 | 4 |

Web集群：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SERVERNAME | IP | CPU | MEM |
| Web1 | 192.168.1.93 | 2 | 4 |
| Web2 | 192.168.1.94 | 2 | 4 |

DB集群[MHA]：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SERVERNAME | IP | CPU | MEM |
| Mm1 | 192.168.1.30 | 2 | 4 |
| Mm2 | 192.168.1.31 | 2 | 4 |
| Mm3 | 192.168.1.32 | 2 | 4 |
| Ms1 | 192.168.1.33 | 2 | 4 |
| manager | 192.168.1.251 | 2 | 4 |

服务器跳板机：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SERVERNAME | IP | CPU | MEM |
| tiaoban | 192.168.1.251 | 2 | 4 |

Zabbix监控：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SERVERNAME | IP | CPU | MEM |
| zabbix | 192.168.1.250 | 2 | 4 |

相关IP地址分配：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IP | SERVERNAME | 带宽 | Type |
| 192.168.1.150 | Pro1  Pro2 | 内网带宽 | VIP[调度器集群] |
| 192.168.1.200 | Mm1  Mm2  Mm3 | 内网带宽 | VIP[数据库集群] |
| 139.9.54.204 | zabbix | 4M公网 | IP[监控公网ip] |
| 47.75.51.122 | Pro | 16M公网 | IP[调度公网ip] |

**第二部分：各组详解**